다중이용업소 피난안내도 및 피난안내영상물 설치 지침(변경)

◈ 피난안내도 비치 및 피난안내 영상물 상영 의무시행(‘09.3.25.)에 따른 업무처리 지침(’09. 3. 16) 중 일부변경 지침내용임

※관련근거 : 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제12조, 동법 시행규칙 제12조 및 부칙 제1항

□ 필요성

◦완비증명서 발급 신청에 따른 예측 가능성 부여

◦피난안내도 등 설치방법에 대한 기준의 통일적용

□ 시행일 :‘09. 3. 25.

□ 적용대상

◦시행일 이후 신규 다중이용업소

※ 영업주변경, 기재사항변경 등은 적용대상에서 제외

□ 세부 설치기준

<피난안내도>

1. 규격 및 재질

◦규격 : A4 이상의 규격으로 종 또는 횡으로 작성

◦재질 : 종이류(코팅처리), 합성수지류, 강판 등

2. 설치 위치

◦주출입구와 구획된 실마다 바닥으로부터 1.5m 위치에 부착

◦단, 구획된 실(간이칸막이 포함)의 경우 구조상 벽에 부착 곤란한 경우, 탁자 등 식별이 용이한 곳에 부착

3. 피난안내도에 포함되어야 할 내용

◦화재 등 안전사고 발생 시 대피 할 수 있는 비상구의 위치

◦구획된 실 등에서 비상구 및 출입구까지의 피난동선

<피난안내 영상물>

1. 상영시간 : 1분 내외

2. 상영시기

◦영화상영관, 비디오물 등 소극장업은 매 회 상영 시작 전

◦그 밖의 영업장소

- 노래연습장업장 등 그 밖의 영업의 경우, 처음 선곡 시 영상 또는 음향이 나오기 전

- 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 경우, 게임기의 로그인 후

3. 피난안내 영상물에 포함되어야 할 내용

◦화재 등 안전사고 발생 시 대피 할 수 있는 비상구의 위치

◦구획된 실 등에서 비상구 및 출입구까지의 피난동선

※ 구획된 실이 있는 다중이용업소 및 복합영화상영관 등의 경우 각실 또는 영화상영관의 각 관별로 별도의 영상물을 제작 설치 하여야 함

◦소화기의 위치 및 사용법, 옥내소화전의 위치

◦피난 및 대처방법

ex1. 자세를 낮추고 손수건 등으로 입과 코를 막고 통로 유도등을 따라 피난구 유도등을 피난방향으로 침착하게 대피

ex2. 화재 등 안전사고 발생을 다른 사람에게 알리기 위하여 비상경보설비의 발신기 누름 버튼을 힘껏 누름

4. 제작형태

o 3D 또는 음향과 영상을 포함하여 제작