노후소화기(가압식) 안전관리 요령

� ○ 소화기 구분

가압식 소화기(지시압력계 없음 / 현재 생산않됨)        축압식 소화기(지시압력계 있음)

� ○ 가압식 소화기 분사 원리

핀제거 ⇨ 손잡이 조작 ⇨ 용기내 가스용기 가격(격침형) ⇨ 용기 내부로 가스압력 분출 ⇨ 소화약제 방출

� ○ 가압식 소화기 사고 원인 : 분사시 노후 ․ 손상으로 인한 폭발(파편발생)

본체용기의 부식＞ 캡의 이완이나 손상＞ 해체과정 중 무리한 분해

본체용기 부식	캡의 이완이나 손상	분출구 막힘

� ○ 수거․폐기 절차(제조업체 책임 재활용)

소방안전관리대상 : 안전관리자 점검 ⇒ 부족분을 축압식소화기로 구입(관계인) ⇒ 폐기할 가압식소화기 구입처로 이송 수거 ⇒ 구입처에서 제조업체로 이송 폐기

일반대상 : 관계인 가압식소화기 관할소방서 제출(축압식으로 교체 구입) ⇒ 소방서 수집(1Ton) 후 제조업체에 이송 ⇒ 제조업체 폐기

※ 자율권고 교체 주기 : 8년 ＊가압식소화기는 1999년 생산중단으로 모두 8년 이상임

� ○ 협조사항

소화기는 1회 사용이 원칙, 소화기 분사 시 안전사고예방을 위해 노후소화기 교체에 적극 협조하여 주시기 바라며 자세한 사항은 평창소방서 예방계(339-8421~4)로 문의하시기 바랍니다.