원주소방서 직장어린이집 설계공모 서면질의 답변서

[원주소방서]

번호	서면질의 접수번호	질 의 내 용	질 의 답 변
1	2019-01	1. 기존 건축물 및 부지 현황도 CAD파일요청 2. 해당 부지 지구단위계획 및 증축예정부지에 관한 자료 제공 요청 3. 어린이집 예정부지 아래 남측 15m도로가 도면과 현황이 달라 설계 시 적용 기준이 필요함 4. 조감도, 투시도 이외에 삽도3D표현 가능한지(3차원 다이어그램 등)	1 ~ 2. 원주소방서 홈페이지에 게시 3. 현재 원주소방서 부지 내 포장된 도로는 계획도로가 아닌 구내도로임. 4. 스케치업 등 3차원 이미지까지 허용(지침서 참조)
2	2019-02	1. “3차원이미지는 스케치업 등으로 작성하며” 스케치업 모델링의 포토샵 리터치 및 재질표현, V-ray 등의 사용가능여부 2. 3차원 이미지의 내부 컷 사용 가능여부 및 조감도, 투시도의 컷 수 제한 여부 3. 개념(다이어그램)의 3차원 이미지 사용 가능여부 및 칼라사용 가능여부 4. 보육정원이 총 49명인지, 99명인지 정확히 해주시기 바랍니다. 5. 각 연령별 정원 기준을 제시해 주시기 바랍니다. (각 보육실의 면적 산정을 위해 필요) 6. “일반6실~8실(99)”지침서의 이 표현은 보육실을 6~8실를 재량껏 구성하라는 건가요? -. 연령별 반수 및 반별 정원의 기준이 있나요? 7. 장애아 통합반 여부 및 BF인증을 위한 승강기 설치 여부 8. 건폐율 및 용적률 계산 시 기존 대지 안 건물(신 소방서)에 증축으로 계산하는 지 여부(아니라면, 대지 분필하는 건가요?) 9. “설계 참고용 원주소방서 설계도서(배치도 및 토목도면 등)의 제공여부	1 ~ 3. 스케치업 등 3차원 이미지까지 허용(지침서 참조) -. 같은 구성 내 조합 자유, 3차원 이미지 컷 수 제한 없음 (지침서 참조) -. 모든 제출도서의 표현은 조감도 및 투시도를 제외하고 백색과 흑색으로만 한다(지침서 참조) 4 ~ 6 : 보육정원은 49명, 보육실은 6(최소) ~ 8실로 적의선정 (영유아보육법 제10조) 참조 7. 어린이집은 BF인증 대상이며 장애아 원아도 함께 생활 할 수 있는 시설이여야 합니다. 8. 별동 증축으로 계산합니다. 9. 원주소방서 홈페이지에 게시

번호	서면질의 접수번호	질 의 내 용	질 의 답 변
3	2019-03	1. 보육정원이 달라 49명인지 99명인지 확인 바람 - 보육실이 6실 고정인지 여부 2. 한 부지에 증축일 경우 BF 의무대상이 아닌데 BF 예비인증을 받을지 여부 3. 기존 소방서에 별동 증축인지 여부 4. 실별 배정된 인원 제시 바랍니다. 5. 건축가능 대지면적인 3,596㎡인데 향후 분할예정 여부 6. 토지이용게획확인원 상 지구단위계획이 아닌 걸로 확인 되는데 별도의 지구단위계획 시행지침이 있는지 여부 7. 상호침범불가라 함은 대지범위내에 법정주차구획이 꼭 설치 되어야 하는 것 인지, 주변주차장을 이용가능 여부 8. 현재부지의 현황도 요청 9. 장애아 통합어린이집인지 여부	1. 보육정원은 49명, 보육실은 6(최소) ~ 8실로 적의선정 (영유아보육법 제10조) 참조 2. 어린이집은 BF인증 대상이며 장애아 원아도 함께 생활 할 수 있는 시설이여야 합니다. 3. 별동 증축입니다. 4. 반구성은 위탁업체 결정 및 수요기관 간 협의조정 (영유아보육법 제10조) 참조 5. 신축 예정부지에 대한 현재 분할 계획은 없습니다. 6. 별도의 지구단위계획은 없습니다. 관련사항은 시청에 문의 바랍니다. 7. 대지 범위내 법정주차구획은 반드시 필요하며, 향후 어린이집 신축 예정부지 앞 부지에는 안전 체험장을 신축할 예정입니다. 8. 원주소방서 홈페이지에 게시 9. 어린이집은 BF인증 대상이며 장애아 원아도 함께 생활 할 수 있는 시설이여야 합니다.
4	2019-04	1. 계획대지 위치와 지침서상 주소(반곡동 산16-12)의 위치가 상이 합니다. 건폐율과 용적률 산정을 위한 정확한 지번 및 대지면적, 원주소방서 건축개요에 대한 정보가 필요합니다. 2. 지침서에 나와있는 17,264㎡는 공부상 ‘반곡동 산16-12’의 토지면적이 아닌 원주소방서 전체 필지의 합으로 판단됩니다. 또한 건축가능 대지면적 3,596㎡의 기준과 위치가 모호합니다. (현장조사 했으나, 지침서 면적과 계획대지 면적이 상이함) 3. 제공도서 목록 중,‘가. 설계참고용 원주소방 설계도서(배치도 및 토목도면)’는 언제 어느 방식으로 제공되는 건가요.(CAD파일로 제공이 가능한지 궁금합니다.	1 ~ 3. 원주소방서 홈페이지에 게시

번호	서면질의 접수번호	질 의 내 용	질 의 답 변
5	2019-05	1. 제출도서 중 CD 1set을 USB 1set으로 가능한지 여부 2. 설계도면(설계설명서 포함) 중 건물형태도(스케치업 프로그램 활용)에서 스케치업 외의 3D 프로그램 사용 가능여부 3. 설계지침 내용 중 보육정원 총49명, 6page [필수 준수사항]의 보육정원은 99명 기준으로 표기되어 있음. 계획 기준은 보육정원은 몇 명인지요? 4. 설계도서의 분리작성 중‘나. 건축 폐기물처리도서는 분리발주가 가능토록 작성하여야 한다.’의 의미는? 5. 실시설계 납품도서 중‘나. 공정표는 공정계획을 수립하여 공사 기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 NETWORK 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성, 제출하여야 한다.’를 예상공정표 제출로 변경 가능 여부. 6. 어린이집 예정부지 좌측 15m도로가 현장 확인 시 변경됨 (대지 내 7m) 7. 어린이집 예정부지 후면 조경석 쌓기(토목옹벽)로 인해 건축 가능 토지 면적이 줄어듬.(현장 대지상황에 맞춰 설계할 것인지 토목옹벽공사로 직사각형 대지를 조성하는 것을 가정하여 설계 할 것인지 지침제시 필요 8. 어린이집 예정부지 전면 대지 내 도로를 포함하여 계획 가능여부 9. 현장변경(계획변경 포함) 부분이 반영된 최종배치도(CAD) 제공 여부 10. 지구단위계획 시행지침 및 결정도서 제공여부	1. 반드시 CD 1set로 제출하여 주시기 바랍니다. 2. 스케치업 등 3차원 이미지까지 허용(지침서 참조) 3. 보육정원은 49명, 보육실은 6(최소) ~ 8실로 적의선정 (영유아보육법 제10조) 참조 4. 건축(토목, 조경 포함), 기계설비, 전기, 통신, 소방, 등 공정별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성. 따라서 건축 시 발생하는 폐기물 처리에 대한 도서를 별도로 작성해야 합니다. 5. 향후 원주소방서와 협의 후 진행하시기 바랍니다. 6. 대지 내 7m 도로는 원주소방서 구내도로입니다. 7. 향후 토목공사를 실시 후 직사각형 대지 조성을 가정하여 설계하여 주시기 바랍니다. 8. 현재 대지 내 도로는 원주소방서 구내도로입니다. 계획도로는 향후 언제 추진될지 모르는 상황으로 구내도로를 반영하여 계획해야 합니다. 9. 원주소방서 홈페이지에 게시 10. 별도의 지구단위계획은 없습니다. 관련사항은 시청에 문의 바랍니다.

반별 인원배정

[반 구성(만 1세 ~ 만 6세) → 위탁업체 결정 및 수요기관 간 협의 조정]

《보육교사 배치기준 : 영유아보육법 제10조》

연령별	교사1명(2급 보육교사)당 영유아 보육정원
만1세미만	3명
만1세이상 ~ 만2세미만	5명
만2세이상 ~ 만3세미만	7명
만3세이상 ~ 만4세미만	15명
만4세이상 ~ 미취학아동	20명, 영유아 40명의 경우 보육교사 1급소지자
취학아동	20명
장애아	3명, 장애아 9명당 1명의 특수교사 자격소지자

※ 원주소방서 직장어린이집 반별

배정에서 만1세미만 반은 운영

하지 않을 예정이나 추후 변경

가능성이 있음.

[근로복지공단 운영예산 관련 반별 배정현황]