공동주택 화재안전관리 안내문

최근 부산 해운대구 소재 아파트에서 화재가 발생하여 일가족 3명의 사망자가 발생하는 등 공동주택 안전관리 추진에도 불구하고 화재가 지속되고 있어, 공동주택 인명 및 재산피해 경감을 위해 관리사무소 및 주민 여러분의 관심과 노력이 꼭 필요하여 다음과 같이 안내하오니, 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

	【 언론보도 주요내용】
(’22.6.27.) 부산 ○○아파트 수신기 작동정지, 경보설비 미작동 언론보도(서울신문 등) (’21. 8. 31.) 춘천 oo아파트 화재(부상 13, 1세대 전소, 전기적 요인, 재산피해 7천8백만원)

❶ 경량칸막이·대피공간·하향식피난구 및 완강기 등 사용법 안내 강화 및   외부에 비치된 공기안전매트* 사용법 교육

* 공기안전매트 적응성은 10층 이하이나, 최대 사용높이 15m(5층) 이하의 제품만  성능인증 승인을 받음(6층 이상에서 사용 시 위험)

- (경량칸막이 장애요인) 수납장 등 설치 금지(신속한 파괴‧피난 지연)

수납장 설치	세탁기 수도시설	물건수납

- (대피공간 장애요인) 다용도실 등 겸용 금지(입주민 용도 인지 한계)

수납장 설치	세탁기 수도시설	물건 수납

- (하향식 피난구 장애요인) 용도를 잘 몰라 주변 물건 적치(사용 장애)

피난구 인근 의자 비치	대피공간 발코니 설치	피난구 위 물건 수납

❷ 피난시설 안내 표지판 부착 및 인근 물건 적치 금지 안내

❸ 피난시설 사용법 관리사무소 EV, 홈페이지 등 게시

경량칸막이	대피공간	하향식 피난구

❹ 공동주택 에어컨 사용 시 실외기실(갤러리 및 방충망) 개방 안내

실외기실 개방 전		실외기실 개방 후

❺ 방화시설(방화문) 용도에 장애를 주는 행위 금지 안내

도어스토퍼(말발굽) 설치	도어클로저 고장 방치	방화문 소화기 고정

❻ 주차장 피난유도선·픽토그램 등 부착으로 피난 시인성 강화

- 주차장 출구 식별이 용이토록 피난 출구 컬러라인(피난라인) 표식 권고

- 옥내소화전 상부 축광형 위치 표시 및 주요 장소 피난안내도 부착

피난유도선·픽토그램	비상구 픽토그램	소화전 상부 위치 표시	피난라인 (고속도로 응용)

❼ 공동주택 지하주차장 차량화재 방지를 위한 권고

- 전기차 충전장소는 지상에 설치하는 것을 원칙, 지하에 설치 시 지표면 인근에 설치

- 전기차 충전장소는 일정 단위별 격리 방화벽으로 구획(cctv 설치로 24시간 감시)

- 전기차 화재로 인한 연소확대 방지를 위하여 차량용 질식 소화포 비치권장

- 전동킥보드는 아파트 외부 안전공간 확보 및 주차 권고

❽ 공동주택 옥상 광장으로 대피로 확보 및 안내표지 부착

- 비상문 자동개폐장치 설치 의무화(‘16.02.29.) 이전대상, 옥상광장 임의 설치대상은 출입문 상시개방 또는 자동개폐장치 설치 권고

- 옥상 대피를 위한 안내표지, 화살표, 바닥 유도선 설치 독려

- 옥상 출입문 위층에 기계실 등이 있는 경우에는 옥상진입 차단 표식(구조물) 등 설치 권고(독려)

피난안내표시	안내표지판, 출입금지 구조물 등	바닥면 피난안내선

❾ 매월 둘째주 수요일을 공동주택 안전점검의 날로 지정하여 모든 입주민들이 가정 내 화재위험요소를 제거하고 화재예방을 생활화 화도록 합니다.

“화재로부터 안전한 아파트”가 되도록 다 같이 동참해 주시길 당부 드리며, 환절기 건강에 유의하시길 바랍니다.

2023.  1.

원주소방서