붙임 2		아파트 피난시설 안전관리 홍보문 (예시)

아파트는 화재 발생 시에 피난경로가 제한되어 있어 자칫 많은 인명피해가 발생할 수 있습니다.  우리 아파트에는 화재발생시 대피 할 수 있도록 발코니 부분에 옆 세대와의 경계벽을 파괴가 쉬운 경량구조의 칸막이로 설치되어 있습니다.(우리 아파트는 세대별로 대피공간이 마련되어 있습니다.)

○ 평소에 피난할 수 있는 출구를 모든 가족이 확인하여 화재시 피난에 이용합시다.

○ 경계벽의 전 ‧ 후면에 붙박이장을 설치하거나, 세탁기 등의 장애물을 두지 맙시다.(대피공간은 창고용도 등으로 사용하지 맙시다.)

○ 눈에 잘 뛰는 곳에 소화기를 비치하고 복도에 설치된 옥내소화전 사용법을 평소에 익혀 둡시다.

○ 소방차 전용주차 공간에 주차하지 맙시다.

○○아파트 관리사무소장

또는  이상 ○○아파트 관리사무소에서 말씀드렸습니다.