	보도자료 2020. 4. 23.(목)부터 (2쪽)	홍보교육담당	강윤혁	249-5335
		홍보담당	변성엽	249-5336
전국 최초, 자동 바스켓 장착 경형사다리차 도입 강원소방, 차기 주력차종 TWO-way수행 여건조성 완비 (진압+구조 동시수행) 다목적 경형 사다리 시연회 개최 … 4. 23. 13:30 춘천소방서 기존 대형사다리차 보완 저층화재 선제적 대응
☆ 문의처 : 소방본부 예방안전과 변성엽 (☎ 249 – 5336)

𐤜 강원소방본부가 2020. 4. 23.(목) 13:30, 춘천소방서 야외주차장에서 전국최초 자동 바스켓 장착 다목적 경형 사다리차 시연회를 열었다.

○ 최근 5년간 도내화재 94.8%, 인명피해 91.9%가 5층 이하 저층에서 발생하였으며, 도내 특정대상물중 고층건축물의 대부분인 공동주택을 제외한 저층 건축물의 비율이 98%에 달해 도입됐다.

○ 특히 최근 인명피해가 컸던 17.12.21 충북제천 스포츠 센터 화재와 경남 밀양세종병원화재가 모두 저층부에서 발생하여 도입 결정의 계기 됐다.

○ 그동안 강원소방은 저층형 경량사다리차가 없어 층수 구분 없이 고가사다리차가 출동하였으며, 고가사다리차는 대형차량으로 현장진입과 부서, 전개에 어려움을 겪었다.

○ 경형사다리차는 2017-2, 2018-3, 2019-10대가 도입되어 현재 15대가 전국에 운영 중이며, 이번에 강원도가 도입한 차량은 기존 문제점을 반영하여 자동 바스켓을 장착한 차량 3대를 보강했다.

□ 시연회에는 김충식 소방본부장, 주진복 도 방호구조과장, 김형도 춘천소방서장 등 관계공무원과 시민 40여명이 참석했다.

○ 시연은 3층 저층 건물화재로 요구조자 옥상 구조, 무의식자 환자발생 상황을 가정하여 설정하였으며,

○ 순서는 ▲ 최초현장진입, 전개·방수 ▲ 진압대원 내부진입 화재진압 ▲ 구조대원 고립자 인명구조·무의식자 인명구조 순으로 진행했다.

○ 경형사다리차는 시연에서 현장 도착·방수 후 3층 요구조자 3명을 연속하여 사다리활용 탈출시키고, 무의식 요구조자 1명을 구조대원들이 바스켓을 이용 신속 구조했다.

○ 훈련결과 방수와 진입이 연속 가능하였으며, 사다리 전개시간 단축과 작은 부서공간으로 유사시 높은 적응성이 증명 됐다.

○ 특히 현장 도착 시간이 펌프차량과 동일하여 대기시간이 필요 없고, 승차정원의 증가, 소화용수 자체적재로 단독 작전수행이 가능하여 화재진압과 인명구조가 가능한 TWO-way작전(진압+구조 등) 수행능력을 구비했다.

𐤜 김충식 강원소방본부장은“도입된 차량의 적응성을 높여 화재현장에서 도민의 소중한 인명과 재산보호에 최선을 다하겠다.”고 말했다.

*차량 규모 비교(경형/고가)

구분	경형 사다리차	고가 사다리차
승차정원	5명	2명
사다리 전개시간	약 1분 30초	약 2분 20초
확보 필요공간(넓이)	2.5m	5.2m
중량(전장‧전고‧전폭)	5톤(8m/3.8m/2.43m)	16톤(13m/3.8m/2.5m)
작업 반경	전후 12m, 좌우 10m	전후 20m, 좌우 18m
최대작업 높이	18m(6층)	53m(17층)
소화용수	물탱크 2,000L, 폼 100L	없음
가격	약5억	약7.7억

- 15대 운영 현황 : 충북6, 경기 4, 서울2, 광주1, 제주1, 울산1

자료-1 2020년 전국 경형사다리차 보강 계획

○ 現 시․도별 보유현황 : 총 18대(강원 3대)

○ ’20년 시․도별 보강계획 : 총 27대(붙임 2 참조)

시도	계	부산	인천	세종	경기	강원	충북	충남	전북	제주
보강수량	27	6	2	2	9	3	2	1	1	1

* 관련사진