태백소방서	보도자료	제공부서	대응총괄과
		담 당	김 준(550-8320)
		담당자	김민준(550-8326)

제목 : 태백소방서, 옥내소화전 화재시 이렇게 사용하세요!

태백소방서(서장 김재석)는 최근 황지동 소재 아파트 내에서 화재가 발생함에 따라  아파트ㆍ건물 내 옥내소화전 사용법을 홍보한다고 12일 밝혔다.

옥내소화전은 아파트 내 불법 주정차로 인해 소방차의 도착이 지연될 경우 간단한 조작과 강력한 수압으로 화재를 초기에 진압할 수 있는 소방시설로 아파트, 영화관, 공장 등 연면적 1500㎡ 이상에 설치된다.

옥내소화전의 정확한 사용 순서는 △옥내소화전함 열기 △관창을 잡고 적재된 호스를 화재장소 근처로 옮기기 △소화전 밸브를 왼쪽으로 돌려 열기 △두 손으로 관창을 잡고 불끄기 △화재를 진압한 후 에는 소화전 밸브를 잠그고 호스에 물을 제거한 후 원래대로 비치해 두기 순이다

김재석 서장은“옥내소화전은 화재 초기 진압을 위한 중요한 시설이지만 정작 사용법을 몰라 재난 시 사용하지 못하는 경우가 많다”며 “조작법을 숙지해 위급상황에서 유용하게 사용하길 바란다”고 말했다.